1. Odpalamy El Configera i podłączamy stroboskop złączem RJ45 prosto do komputera.
2. W tools wybieramy program do wgrania i klikamy upgrade.
3. Program cały czas będzie komunikował się z urządzeniem. Należy zrobić szybki reset tzn. wyłączyć i włączyć urządzenie. Po około 2 sekundach, jak tylko zgaśnie wyświetlacz podłączyć z powrotem
4. Na wyświetlaczu za miast loga brighter pojawi się napis ,,Programming…”. Następnie stroboskop włączy się, wersje oprogramowania można sprawdzić wciskając DOWN.

